<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="stm32">
<description>ST Cortex-M3 STM32F101/103 processor family  in LQFP100, 64, 48, BGA100, 64 and QFN36 pin versions</description>
<packages>
<package name="TQFP64">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Power Connectors&lt;br&gt;
Phone Connectors&lt;br&gt;
Cinch Connectors&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DCJ0202">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DCJ0202.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C2.5-3">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 3 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="stm32" package="TQFP64" value="STM32F10XRXT6"/>
<element name="J1" library="con-jack" package="DCJ0202" value="DCJ0202">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=".02pf"/>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="C3" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="C4" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="IC1" library="linear" package="TO92" value="LM317LZ"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VSSA">
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VDDA">
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="64"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
