<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MCP23S17">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MCP23S17">
<pin name="GBA0"/>
<pin name="GPA1"/>
<pin name="GPA2"/>
<pin name="GPA3"/>
<pin name="GPA4"/>
<pin name="GPA5"/>
<pin name="GPA6"/>
<pin name="GPA7"/>
<pin name="GPB0"/>
<pin name="GPB1"/>
<pin name="GPB2"/>
<pin name="GPB3"/>
<pin name="GPB4"/>
<pin name="GPB5"/>
<pin name="GPB6"/>
<pin name="GPB7"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="SO" direction="out"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in"/>
<pin name="INTA" direction="out"/>
<pin name="INTB" direction="out"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MCP23S17">
<description>16 pin SPI GPIO</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCP23S17"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MCP23S17">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GBA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INTA" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="INTB" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
