<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="D8">
</package>
<package name="A">
</package>
<package name="B">
</package>
<package name="C">
</package>
<package name="D">
</package>
<package name="E">
</package>
<package name="F">
</package>
<package name="G">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="EEE">
<pin name="POS" direction="pas"/>
<pin name="NEG" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="EEE-SIZE-A">
<description>&lt;h2&gt;Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitors&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;SMD mounted Canister Capacitors with ratings up to 100v and 1600uF&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;

&lt;table border="1"&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th colspan="4"&gt;Size A fits the following models:&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Volts&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Cap&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Endurance&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Part Number&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0GS220SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JS220WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CS100SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4.7uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1ES4R7SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2.2uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VS2R2SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3.3uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VS3R3SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0.1uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HS0R1SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0.22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HSR22SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0.33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HSR33SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0.47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HSR47SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HS010SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2.2uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HS2R2SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="PIN_2_NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="PIN_1_POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EEE-SIZE-B">
<description>&lt;h2&gt;Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitors&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;SMD mounted Canister Capacitors with ratings up to 100v and 1600uF&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;

&lt;table border="1"&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th colspan="4"&gt;Size B fits the following models:&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Volts&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Cap&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Endurance&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Part Number&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0GA330SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0GA470SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA220SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA330WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA470WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA220WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA330WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA100SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA220WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4.7uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA4R7SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA100WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4.7uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA4R7SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA100WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0.1uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA0R1SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0.22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HAR22SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0.33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HAR33SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0.47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HAR47SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA010SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2.2uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA2R2SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3.3uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA3R3SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4.7uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA4R7WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="PIN_2_NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="PIN_1_POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EEE-SIZE-C">
<description>&lt;h2&gt;Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitors&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;SMD mounted Canister Capacitors with ratings up to 100v and 1600uF&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;

&lt;table border="1"&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th colspan="4"&gt;Size C fits the following models:&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Volts&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Cap&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Endurance&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Part Number&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0GA101SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA470SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA101WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA330SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA470WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA101WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA220SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA330WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA470WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA100SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA220WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA330WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA100SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA220WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4.7uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA4R7SR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA100WR&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="PIN_2_NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="PIN_1_POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EEE-SIZE-D">
<description>&lt;h2&gt;Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitors&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;SMD mounted Canister Capacitors with ratings up to 100v and 1600uF&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;

&lt;table border="1"&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th colspan="4"&gt;Size D fits the following models:&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Volts&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Cap&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Endurance&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Part Number&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0GA221SP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;330uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0GA331WP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA101SP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA221WP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA101SP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA470SP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA101WP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA220SP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA330SP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA470WP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA220SP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA330WP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA470WP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA100SP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA220WP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="PIN_2_NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="PIN_1_POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EEE-SIZE-E">
<description>&lt;h2&gt;Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitors&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;SMD mounted Canister Capacitors with ratings up to 100v and 1600uF&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;

&lt;table border="1"&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th colspan="4"&gt;Size E fits the following models:&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Volts&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Cap&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Endurance&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Part Number&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;330uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA331P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA221P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA101P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA101UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA330P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA470P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA220P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA330UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;63v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1JA220UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;100v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;3.3uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE2AA3R3P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;100v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4.7uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE2AA4R7UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;100v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE2AA100UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="E">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="PIN_2_NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="PIN_1_POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EEE-SIZE-F">
<description>&lt;h2&gt;Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitors&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;SMD mounted Canister Capacitors with ratings up to 100v and 1600uF&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;

&lt;table border="1"&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th colspan="4"&gt;Size F fits the following models:&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Volts&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Cap&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Endurance&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Part Number&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;470uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA471P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA102UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;330uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA331P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;470uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA471UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA221P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;330uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA331UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;470uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA471UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA101P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA221UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;330uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA331UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA101UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA221UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA330P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA470UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA101UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;63v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1JA220P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;63v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1JA330P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;63v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1JA470UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;100v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4.7uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE2AA4R7P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;100v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;10uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE2AA100P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;100v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE2AA220UP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="PIN_2_NEG1"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="PIN_1_POS1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EEE-SIZE-G">
<description>&lt;h2&gt;Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitors&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;SMD mounted Canister Capacitors with ratings up to 100v and 1600uF&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;

&lt;table border="1"&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th colspan="4"&gt;Size G fits the following models:&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Volts&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Cap&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Endurance&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Part Number&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA102P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1500uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA152P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;470uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA471P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA102P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;330uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA331P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;470uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA471P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA221P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;330uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA331P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;470uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA471P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA101P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA221P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;330uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA331P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA470P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA101P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA221P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;63v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;47uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1JA470P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;63v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1JA101P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;100v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;22uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE2AA220P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;100v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE2AA330P&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="G">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="PIN_2_NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="PIN_1_POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EEE-SIZE-D8">
<description>&lt;h2&gt;Panasonic Aluminum Electrolytic Capacitors&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;SMD mounted Canister Capacitors with ratings up to 100v and 1600uF&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;

&lt;table border="1"&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th colspan="4"&gt;Size D8 fits the following models:&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;th&gt;Volts&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Cap&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Endurance&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Part Number&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;470uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0GA471XP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6.3v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;330uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE0JA331XP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;10v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1AA221XP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;16v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;220uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1CA221XP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;25v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1EA101XP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1VA101XP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;50v&lt;/td&gt;&lt;td&gt;33uF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;2000 hours&lt;/td&gt;&lt;td&gt;EEE1HA330XP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NEG" pad="PIN_2_NEG"/>
<connect gate="G$1" pin="POS" pad="PIN_1_POS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
